Lista de Necessidades:

Carcaças de motores: 63 a 450

3-Axial (até 3kHz) medição de vibração

Medição de temperatura de superfície

Medição de tempo de operação do motor

Alimentado por bateria, vida útil acima de 3 anos (conforme aplicação);

Temperatura ambiente: -40 a 80°C

Comunicação Bluetooth® e/ou gateway\*

Dimensões: 44 x 38 x 25 mm

Grau de proteção: IP66

Direct Online - DOL e Variable speed drive - VFD\*

Tempo de armazenamento dos dados: 3 meses

Certificações: Segurança/EMC/Radio e Atm. Explosiva (Zone 1, T4)\* para os mercados: Brasil, EUA, Europa, Austrália e África do Sul